|  |  |
| --- | --- |
| **Таварыства з абмежаванай**  **адказнасцю**  **«Шклозавод**  **«Ведатранзiт»**  246030, г. Гомель, вул. М. Ламаносава, 25, УНП 491313251  Тэл. (факс): 8 (0232) 97-20-59, тэл.: 8 (0232) 97-20-76  р/р BY93BAPB30122782500130000000  в ААТ «Белаграпрамбанк»,  г. Мiнск, пр. Жукава, 3 БIК BAPBBY2X | **Общество с ограниченной**  **ответственностью**  **«Стеклозавод**  **«Ведатранзит»**  246030, г. Гомель, ул. М. Ломоносова, 25, УНП 491313251  Тел. (факс): 8 (0232) 97-20-59, тел.: 8 (0232) 97-20-76  р/с BY93BAPB30122782500130000000  в ОАО «Белагропромбанк»,  г. Минск, пр. Жукова, 3 БИК BAPBBY2X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ ПТО «Гомель-Белтаможсервис»

На № \_\_\_\_ ад\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Гомель,

ул. Борисенко, 5

Настоящим направляем описание товаров, прибывших в адрес ООО «Стеклозавод «Ведатранзит», к договору безвозмездного пользования имуществом № 16/19 от 23 июля 2019 г., счет проформа № 23/16/19 от 13.03.2020 г.

Указанные товары являются деталями формокомплекта для производства бутылки стеклянной емкостью 500 мл FRANK CC (X-A-26-1-500).

1. Чистовая форма, чугун – изготовлена из чугуна, формирует корпус тары стеклянной, 24 шт., маркировка: Ф-Х-28 МСА-500-1-01/BIE (нумерация с 01 по 24); 2 шт. маркировка FS-192 (нумерация 06, 24); вес – 480 кг.
2. Поддон чистовой формы, чугун - изготовлен из чугуна, формирует дно тары стеклянной, 24 шт., маркировка: Ф-Х-28 МСА-500-1-02/BIE (нумерация с 01 по 24); 2 шт. маркировка FS-192 (нумерация 06, 20); вес – 71 кг.
3. Черновая форма, чугун - изготовлена из чугуна, формирует черновую заготовку «пульку», 26 шт., маркировка: Ф-X-28 MCA-500-1-01/03-19/BIE (нумерация с 1 по 26), вес – 485 кг.
4. Прессголовка, чугун – изготовлена из чугуна, формирует дно «пульки», 26 шт., маркировка: Ф-X-28 MCA-500-1-01/03-19/BIE (нумерация с 1 по 26), вес – 17 кг.
5. Горловое кольцо, бронза – изготовлено из бронзы, формирует наружный контур венчика тары стеклянной, 32 шт., маркировка: 50 CL BAVARIA 26-600 BIE (нумерация 128, 126, 122, 130, 119, 123, 121, 110, 102, 109, 103, 124, 118, 108, 112, 101, 105, 115, 106, 114, 120, 54, 113, 107, 125, 129, 104, 16, 111, 117, 127, 116), вес – 29 кг.
6. Плунжер – изготовлен из стали, литой, формирует внутренний диаметр венчика и внутреннею полость «пульки», 29 шт., маркировка 50 CL BAVARIA 26-600/BIE (нумерация – 1, 1, 3, 3, с 5 по 8, 10, 11, 14, 14, с 16 по 19, с 21 по 24, 24, 25, 29, 42, 42, 45, 47, 50, 51), вес – 20 кг.
7. Воронка, чугун – изготовлена из чугуна, литая, используется для формирования венчика и загрузки капли в черновую форму, 28 шт., маркировка: 50 CL BAVARIA/BIE (нумерация – без номеров) вес нетто – 36 кг.
8. Дутьевая головка, чугун – изготовлена из чугуна, литая, используется для окончательного выдувания «пульки» в чистовой форме и для охлаждения венчика тары стеклянной, 17 шт., маркировка: 50 CL BAVARIA 26-600 BIE (нумерация с 6, 22, 16, 24, 19, 5, 12, 17, 15, 21, 1, 14, 18, 2, 8, 5, 10), вес – 8,50 кг.
9. Чистовая форма BCC, чугун - изготовлена из чугуна, формирует корпус тары стеклянной, 22 шт., маркировка: 50 CL BAVARIA/BIE (нумерация с 01 по 11, с 13 по 21, 23, 24), вес – 399 кг.
10. Поддон чистовой формы, чугун - изготовлен из чугуна, формирует дно тары стеклянной, 22 шт., маркировка: 50 CL BAVARIA/BIE (нумерация с 01 по 11, с 13 по 21, 23, 24), вес нетто – 69 кг.
11. Хватки МСА, бронза – изделие из бронзы литое. Служит для переноса тары стеклянной из секции на стол отставителя стеклоформующей машины, 18 шт., маркировка: 50 CL BAVARIA/BIE (нумерация с 7, 15, 11, 20, 12, 10, 8, 13, 21, 2, 6, 9, 16, 4, 3, 19, 14, 5), вес – 8 кг.
12. Втулка плунжера, сталь – изготовлена из стали, литая, используется как направляющая плунжера, 36 шт., маркировка: 50 CL BAVARIA/BIE (нумерация 46, 24, 13, 44, 6, 10, 1, 8, 23, 29, 24, 13, 14, 12, 19, 9, 11, 30, 27, 7, 4, 18, 10, 20, 1, 3, 26, 15, 16, 22, 6, 15, 2, 60, 2 шт. без номера), вес 22 кг.
13. Направляющее кольцо МСА, чугун – изготовлено из чугуна, формирует торец венчика тары стеклянной, используется как «направляющая» для горловых колец, 72 шт., маркировка: без маркировки (нумерация: без номера 44 шт., 18, 4, 28, 28, 27, 13, 46, 1, 31, 27, 6, 4, 3, 49, 39, 37, 17, 28, 47, 8, 18, 20, 35, 32, 24, 42, 7, 12), вес 15 кг.
14. Горловое кольцо МСА, бронза – изготовлено из бронзы, формирует наружный контур венчика тары стеклянной, 72 шт., маркировка: 50 CL BAVARIA 28 МСА (нумерация 3, 4, 6, 9, 9, 14, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 79, 80, 83, 88, 90, 93, 42, 44, 16, 13, 25, 1, 12, 47, 31, 37, 15, 21, 38, 50, 33, 4, 41, 35, 8, 20, 36, 22, 49, 30, 14, 055, 10, 45, 17, 40, 34, 43, 081, 23, 46, 28 две половинки 46 и 89), вес – 54 кг.
15. Плунжер МСА, сталь – изготовлен из стали, литой, формирует внутренний диаметр венчика и внутреннею полость «пульки», 47 шт., маркировка 50 CL BAVARIA MCA/BIE (нумерация – 1, 2, 4, 7, 12, 15, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 30, 32, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 24 шт. без номера), вес – 32 кг.
16. Дутьевая головка МСА, чугун – изготовлена из чугуна, литая, используется для окончательного выдувания «пульки» в чистовой форме и для охлаждения венчика тары стеклянной, 18 шт., маркировка: 50 CL BAVARIA МСА/BIE (нумерация с 1 по 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24), BAVARIA (номер 2), вес – 9 кг.
17. Хватки, бронза – изделие из бронзы литое. Служит для переноса тары стеклянной из секции на стол отставителя стеклоформующей машины, 18 шт., маркировка: 26-600 СС OM (нумерация с 1, 13, 28, 23, 21, 30, 39, 31, 25, 2, 24, 16, 9, 32, 35, 09, 27, 1), вес – 8 кг.
18. Направляющее кольцо, чугун – изготовлено из чугуна, формирует торец венчика тары стеклянной, используется как «направляющая» для горловых колец, 32 шт. (нумерация – 120, 123, 113, 14, 121, 115, 112, 119, 105, 109, 103, 122, 129, 101, 104, 110, 107, 117, 111, 130, 106, 68, 131, 102, 127, 128, 116, 47, 108, 118, 125, 126), маркировка: 50 CL BAVARIA 26-600/BIE, вес 8 кг.

Заместитель директора И.М. Александрович

Исп. Шевелев

+375 29 641 60 88